**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QTD** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Execução do projeto de:- Área de saída de pedestre do estacionamento piso 1 para o exterior na lateral á entrada de viaturas.- Faixa de pedestre da saída de pedestres do estacionamento para a calçada oposta na lateral do bosque- Reformas na calçada oposta e calçada próxima da rampa em bloco intertravado- Piso podo tátil | SERV. | 1 |   |  |
| 2 | Execução do projeto de:- Escada da área técnica da piscina olímpica para corredor das salas das quadras | SERV. | 1 |   |  |
| 3 | Execução do projeto de:- Abertura do shaft de exaustão nos três níveis - piso 0 ao piso 2 | SERV. | 1 |   |  |

Valor Total da Proposta: **R$ \_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (valor por extenso)**

Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Declara, outrossim, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que, nenhuma outra remuneração será devida, inexistindo qualquer hipótese deresponsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no Edital.

Local, e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

**ANEXO II – A**

**COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Descrição** | **Unidade** | **Qtde.** | **Custo Unit** | **custo total** |
| **001.01** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |   |   |  |
| 001.01.01 | Mobilização (Considerando engenheiro, encarregado e despesas operacionais) | vb | 1,00 |   |  |
| 001.01.02 | Desmobilização | vb | 1,00 |   |  |
| 001.01.03 | Equipamentos para Apoio Andaimes metálicos  | vb | 1,00 |   |  |
| 001.01.04 | Remanejamento vegetação existente na área de implantação da rampa da sáida de pedestre nível 779 | VB | 1,00 |   |  |
| **001.02** | **TERRAPLANAGEM** |  |   |   |  |
| 001.02.01 | Mobilização de equipamento | VB | 1,00 |   |  |
| 001.02.02 | Limpeza do terreno | M2 | 25,40 |   |  |
| 001.02.03 | Escavação de material  | M3 | 13,72 |   |  |
| 001.02.04 | Compactação 95 % PN, com material local | M3 | 2,28 |   |  |
| 001.02.05 | Transporte de material para bota fora | vb | 1,00 |   |  |
| 001.02.06 | Deposiçao de material em bota-fora licenciado | M3 | 13,72 |   |  |
| **001.03** | **FUNDAÇÕES ( Conforme projeto Estrutural)** |  |   |   |  |
| **001.03.01** | **ESTAQUEAMENTO** |  |   |   |  |
| 001.03.01.01 | Mobilização de equipamento portátil ( 1 dos locais: sanitário pé direito 2, largura porta de entrada 1,20m)  | CJ | 1,00 |   |  |
| 001.03.01.02 | Estaca escavada raiz ou holler auger diam 25 cm comp. 11m N= 11tf ( rampa de acesso saída pedestre n 779 - local canteiro jardim externo) quantidade 1 - **obs: Alterada para estaca helice segmentada** | M | 11,00 |   |  |
| 001.03.01.03 | Estaca escavada raiz ou holler auger diam 25 cm comp. 11m N= 10tf ( rampa de acesso saída pedestre n 779 - local canteiro jardim externo) quantidade 1 - **obs: Alterada para estaca helice segmentada** | M | 11,00 |   |  |
| 001.03.01.04 | Estaca escavada raiz ou holler auger diam 25 cm comp. 11m N= 6tf ( rampa de acesso saída pedestre n 779 - local canteiro jardim externo) quantidade 3 - **obs: Alterada para estaca helice segmentada** | M | 33,00 |   |  |
| 001.03.01.05 ITEM ELIMINADO | Estaca escavada raiz ou holler auger diam 25 cm comp. 11m N= 10tf ( escada área tecnica piscina- local sanitário masculino n 776) quantidade 1 | M | 0,00 |   |  |
| 001.03.01.06 | Aço CA-50 para estacas | KG | 814,77 |   |  |
| 001.03.01.07 | Concreto fck 25,0 mpa | M3 | 3,43 |   |  |
| 001.03.01.08 | Arrasamento de estaca  | UN | 5,00 |   |  |
| 001.03.01.09 | Carga de material | M3 | 3,43 |   |  |
| 001.03.01.10 | Transporte de material para bota fora, dmt 20 km | vb | 4,88 |   |  |
| 001.03.01.11 | Deposiçao de material em bota-fora licenciado | vb | 1,00 |   |  |
| **001.03.02** | **PROVA DE CARGAS E ENSAIOS** |  |   |   |  |
| 001.03.02.01 | Prova de carga dinâmica em estacas | ENS | 4,00 |   |  |
| 001.03.02.02 | Ensaios de integridade de estaca raiz, hollew auger(PIT) | ENS | 10,00 |   |  |
| **001.03.03** | **BLOCOS e BALDRAMES** |   |   |   |  |
| 001.03.03.01 | Escavacao manual em cavas ou valas | M3 | 12,20 |   |  |
| 001.03.03.02 | Apiloamento de fundo de cavas | M2 | 19,72 |   |  |
| 001.03.03.03 | Reaterro compactado de vala com material local | M3 | 7,58 |   |  |
| 001.03.03.04 | Transporte até 1,0 km e espalhamento no local do material excedente | M3 | 7,93 |   |  |
| 001.03.03.05 | Carga de material para bota fora externo | M3 | 7,93 |   |  |
| 001.03.03.06 | Lastro de concreto magro | M3 | 1,77 |   |  |
| 001.03.03.07 | Formas para fundação | M2 | 15,63 |   |  |
| 001.03.03.08 | Aço CA-50 ( S/ PERDAS) | KG | 330,00 |   |  |
| 001.03.03.09 | Aço CA-60B (S/PERDAS) | KG | 18,00 |   |  |
| 001.03.03.10 | Concreto fck = 25 Mpa | M3 | 3,18 |   |  |
| **001.04** | **ESTRUTURAS** |   |   |   |  |
| **001.04.01** | **ESTRUTURA DE CONCRETO** |  |   |   |  |
| 001.04.01.01 | Formas para estrutura | M2 | 15,25 |   |  |
| 001.04.01.02 | Cimbramento metalico para formas | M3 | 1,71 |   |  |
| 001.04.01.03 | Aço CA-50 ( S/ PERDAS) | KG | 173,00 |   |  |
| 001.04.01.04 | Concreto fck = 25 Mpa  | M3 | 1,71 |   |  |
| **001.04.02** | **PISO de CONCRETO ESTRUTURADO SOBRE ENCHIMENTO - RAMPA** |  |   |   |  |
| 001.04.02.01 | Enchimento Leve - densidade =>600kg/m3 | M3 | 6,29 |   |  |
| 001.04.02.02 | Regularizacao e compactacao do subleito - area interna | M2 | 19,92 |   |  |
| 001.04.02.03 | Lona plastica  | M2 | 23,90 |   |  |
| 001.04.02.04 | Tela soldada Q138 - TELA SOLDADA Q138 ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS LONGITUDINAL 10CM TRANSVERSAL 10CM; DIAMETRO LONGITUDINAL 4,2 MM, TRANSVERSAL 4,MM SECÇÃO LONGITUDINAL 1,38 CM2/M TRANSVERSAL 1,38 CM2/ M Painel DIMENSÕES: 2,45M X 6,00M PESO 2,20KG/M2 E PAINEL 32,3 KG/PEÇA QUANTIDADE 2 PAINEIS | KG | 64,60 |   |  |
| 001.04.02.05 | Concreto fck = 25 Mpa  | M3 | 2,39 |   |  |
| **001.05** | **ESTRUTURA METÁLICA** |  |   |   |  |
| 001.05.01 | Estrutura metalica para redorço da abertura da laje e apoio da escada (incluso pintura anticorrosão conforme projeto estrutural) | TO | 0,92 |   |  |
| 001.05.02 | Estrutura metalica para redorço da abertura da laje shaft exaustão (incluso pintura anticorrosão conforme projeto estrutural) | TO | 0,50 |   |  |
| 001.05.03 | Inspeção de controle de soldas | VB | 1,00 |   |  |
| **001.06** | **PAREDES**  |  |   |   |  |
| 001.06.01 | Alvenaria blocos concreto 14 x 19 x 39 cm, esp. 14 cm - estrutural | M2 | 59,01 |   |  |
| 001.06.02 | Alvenaria blocos concreto 14 x 19 x 34 cm, esp. 14 cm - estrutural |
| 001.06.03 | Alvenaria blocos concreto 14 x 19 x 19 cm, esp. 14 cm - estrutural |
|   | (Nota: a montagem deverá seguir as recomendações do projeto estrutural e não poderá ser utilizado bloco quebrado em loco |   |   |   |  |
| **001.07** | **ESQUADRIAS METÁLICAS** |  |   |   |  |
| **001.07.01** | **ALUMINIO** |  |   |   |  |
| 001.07.01.01 | Fornecimento de porta de abrir esquadrias de aluminio com pintura eletrostática branca, incluindo ferragens e demais acessórios. | UN | 1,00 |   |  |
| **001.07.02** | **PCF** |  |   |   |  |
| 001.07.02.01 | Porta corta fogo P-90 - 1 folha, 1,10x2,10x0,50mts.c/reforço p/barra antipânico c/pint.eletrostática na cor branca e fechadura ( inscluso pintura esmalte sintetico na cor branca- verificar referência do local) | UN | 1,00 |   |  |
| **001.07.03** | **SERRALHERIA** |  |   |   |  |
| 001.07.03.01 | Corrimão metálico duplo - diam.=2.1/2" | M | 63,08 |   |  |
| **001.03.08** | **IMPERMEABILIZAÇÕES** |  |   |   |  |
| 001.03.08.01 | Impermeabilização - blocos e baldrames | M2 | 14,20 |   |  |
| 001.03.08.02 | Impermeabilização de muros de contenção | M2 | 23,55 |   |  |
| 001.03.08.05 | Impermeabilização de rampas | M2 | 19,91 |   |  |
| 001.03.08.05 | Impermeabilização de cobertura shaft exaustão | M2 | 3,12 |   |  |
| 001.03.08.06 | Impermeabilização de areas molhadas | M2 | 1,00 |   |  |
| 001.03.08.07 | Impermeabilização de jardins | M2 | 1,60 |   |  |
| 001.03.08.12 | Regularização de superficie | M2 | 63,38 |   |  |
| 001.03.08.13 | Proteção mecanica | M2 | 63,38 |   |  |
| 001.03.08.16 | **REVESTIMENTOS DE FORROS** |   |   |   |  |
| 001.03.09.04 | Forro monolítico : chapa de gesso acartonado com pintura acrílica acetinada sobre massa acrílica cor extra white, arremates laterais com tabicas fechadas. | **M2** | 19,94 |   |  |
| 001.03.09.19 | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** |  |   |   |  |
| **001.03.10** | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** |  |   |   |  |
| **001.03.10.01** | Chapisco interno | M2 | 48,49 |   |  |
| 001.03.10.01 | Emboço interno | M2 | 48,49 |   |  |
| 001.03.10.02 | Massa única interno | M2 | 48,49 |   |  |
| 001.03.10.03 | Porcelanato 30x60cm | M2 | 6,00 |   |  |
| 001.03.10.09 | Chapisco externo | M2 | 69,54 |   |  |
| 001.03.10.10 | Massa única externo | M2 | 69,54 |   |  |
| 001.03.10.11 | Revestimento externo com monocapa quartzolit | M2 | 76,33 |   |  |
| 001.03.10.22 | **REVESTIMENTOS DE PISOS** |   |   |   |  |
| **001.03.11** | **PISO INTERNOS** |  |   |   |  |
| 001.03.11.01.01 | Contra piso cimentado esp.=3cm | M2 | 1,50 |   |  |
| 001.03.11.01.17 | PISO PORCELANATO ELIANE REVESTIMENTO MINIMUM CIMENTO NA DIM.: 60X60cm.  | M2 | 18,60 |   |  |
| 001.03.11.01.23 | Piso em tátil direcional e alterta | M2 |   |   |  |
| 001.03.11.01.24 | Porcelanato podotátil Eliane Arqtec Stop amarelo NA,dim.: 25x25 cm | M2 | 1,00 |   |  |
| 001.03.11.01.25 | Porcelanato podotátil Eliane Arqtec Go amarelo NA,dim.: 25x25 cm | M2 | 0,00 |   |  |
| 001.03.11.01.29 | Cimentado desempenado para rampas, escadas e arquibancadas | M2 | 19,92 |   |  |
| 001.03.11.01.33 | **RODAPÉS E SOLEIRA** |   |   |   |  |
| 001.03.11.02.05 | Rodape em granito Branco Dalas h= 7 cm | M | 53,38 |   |  |
| 001.03.11.02.06 | Soleira Granito Branco Branco Dalas 2cm - Medida 105 x 35 cm ( verificar no local as dimensões) | UN | 2,00 |   |  |
| 001.03.11.05.04 | **PINTURA ( todas as áreas de intervenções deverão ser restauradas conforme o padrão existente: Saniário Masc. N 776; Circulação ; Área Tecnica Psicina - Escada; Estacionamento N 779; shaft N 779, 783,786)** |   |   |   |  |
| 001.03.12.01 | Pintura latex acrílico sobre gesso acartonado - forros | M2 | 54,34 |   |  |
| 001.03.12.03 | Laje de concreto com aplicação de pintura acrílica na cor branca, acabamento fosco | M2 | 6,00 |   |  |
| 001.03.12.04 | Pintura acrílico acetinado premium, limpa fácil cor papel crepom ref.: C208 (suvinil) sobre massa corrida. (Nota: verificar referência padrão do local) | M2 | 128,42 |   |  |
| 001.03.12.08 | Laje de concreto aparente, lixado com acabamento em verniz acrílico a base de água | M2 | 16,00 |   |  |
| 001.03.12.11 | Pintura esmalte sintético sobre corrimão metálico | Ml | 63,08 |   |  |
| 001.03.12.11 | Pintura esmalte sintético sobre porta corta fogo na cor branca ( verificar referência do local) | m2 | 4,95 |   |  |
| 001.03.12.13 | Fornecimento e aplicação de enrijecedor de superfície | M2 | 31,17 |   |  |
| 001.03.12.16 | Demarcação de pisos - horizontal faixa de pedestre | M | 44,00 |   |  |
| 001.03.12.20 | **INSTALAÇÕES**  | M2 |   |   |  |
| **001.03.13** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS** |  |   |   |  |
| **001.03.13.01** | Remanejamento e AdeQuaçoes das Instalações hidráulicas e sanitárias - Água fria, água quente, esgoto sanitário, águas pluviais, gás combustível, combate à incêndio - que estiverem na área de intervenção - abertura de vãos | VB | 1,00 |   |  |
| 001.03.13.01.01 | Apoio Civil Instalações hidráulicas | VB | 1,00 |   |  |
| 001.03.13.04.13 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | VB |   |   |  |
| **001.03.14** | Remanejamento das Instalações Elétricas - força, iluminação, SPDA - que estiverem na área de intervenção - abertura de vãos | VB | 1,00 |   |  |
| 001.03.14.01 | Apoio Civil Instalações elétricas | VB | 1,00 |   |  |
| 001.03.14.02 | Luminárias ( extena na saída de pedestre)( incluso infra e cabos) | UN | 1,00 |   |  |
| 001.03.14.03 | **INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO e EXAUSTÃO** |   |   |   |  |
| **001.03.15** | Remanejamento e Adequações das Instalações de ar condicionado e ventilação que estiverem na área de intervenção - abertura de vãos | VB | 1,00 |   |  |
| 001.03.15.02 | Apoio Civil Instalações Ar Condicionado e Ventilação | VB | 1,00 |   |  |
| 001.04.17.01.03 | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** |   |   |   |  |
| **001.05** | **DEMOLIÇÕES** | VB | 1,00 |   |  |
| **001.05.01** | Demolição de parede e elemento vazado do estacionamento para instalação de porta Corta Fogo (incluso retirada entulho) | **m²** | 3,23 |   |  |
|  | **REFORMAS CORTES DE LAJES E VIGAS PARA APOIO ESCADA ÁREA TÉCNICA DA PISCINA E SHAFT EXAUSTÃO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE PROGRAMADO.**  |  |   |   |  |
| 001.05.01.01 | Reforma corte de laje e viga para apoio escada área técnica piscina, e shaft exaustão - empresa especializada em corte programada conforme especificações e orientaçoes do projeto estrutural | VB | 1,00 |   |  |
| 001.05.07.01 | **PAVIMENTAÇÃO** |   |   |   |  |
| 001.05.08.01 | Fornecimento e assentamento de guia pré-moldada | M2 | 8,75 |   |  |
| 001.05.08.03 | Execucao de sarjetas,em concreto simples fck 15,0 Mpa | M | 15,80 |   |  |
| 001.05.08.04 | Passeio BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 20 X 6 CM larg.=1,50m | M2 | 16,05 |   |  |
| 001.03.11.01.24 | Porcelanato podotátil Eliane Arqtec Stop amarelo NA,dim.: 25x25 cm | M2 | 4,31 |   |  |
| 001.03.11.01.25 | Porcelanato podotátil Eliane Arqtec Go amarelo NA,dim.: 25x25 cm | M2 | 1,00 |   |  |
| 001.05.08.09 | Sinalização Viária | VB | 1,00 |   |  |
| 001.05.11.05 | **LIMPEZA** | M2 |   |   |  |
| 001.05.12.02 | Limpeza permanente - CTE | MÊS | 3,00 |   |  |
| 001.05.12.04 | Limpeza final | VB | 1,00 |   |  |
| BDI  | % | R$ |
| **VALOR TOTAL (SERVIÇOS E MATERIAIS + BDI)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE**

**À FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO** |

**AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão em referência realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, declaro sob as penas da lei, que a empresa **NÃO** écadastrada como contribuinte no Município de São Paulo e nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, aos tributos relacionados com a prestação licitada. Estou ciente de que, se for o caso, o ISS incidente sobre a operação deverá ser retido.

 Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;**

**DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ART 7º - CF E CONDIÇÃO ME/EPP**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO** |

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... **DECLARA**, sob as penas da Lei:

1. Para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, assim como que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Enquadramento da licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE**

**PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO** |

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** e do CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, representante legal do licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nome empresarial*), CNPJ nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
2. o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
3. o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;
4. o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
2. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
3. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
4. no tocante a licitações e contratos:
5. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;
6. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;
7. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
8. fraudar licitação ou contrato dela decorrente;
9. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;
10. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou;
11. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;
12. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO VI**

**CADASTRO DE FORNECEDOR**

**DADOS DO FORNECEDOR**
Razão social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Inscrição: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ramo de atividade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_   CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contato Gestor Operacional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contato Gestor Administrativo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Dados Bancários para depósito:

Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Agência: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Processo n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pregão Eletrônico n°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Observações:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DADOS DO RESPONSÁVEL PARA NEGOCIAÇÃO DA ENTREGA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VII-A**

**ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO** |

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica do Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Identidade nº:\_\_\_\_\_\_\_\_, representante com conhecimento técnico da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para conhecimento do objeto em epígrafe, e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Local, e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável (CPB)

Comitê Paraolímpico Brasileiro

**ANEXO VII-B**

**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0728/2021****OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00082****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/CPB/2021**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EXAUSTÃO |

Empresa:...........................................................................................................................

Responsável legal da empresa:........................................................................................

CNPJ nº: ...........................................................................................................................

Endereço:.......................................................................................................................... Fone:.................................................................................................................................

E-mail:...............................................................................................................................

Declara que renuncia à Vistoria Técnica, aos locais de realização do objeto em epígrafe e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*