**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0206/2020**  **OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00041**  **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/CPB/2020**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1** | | | | | |
| **ITEM** | **DECRIÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **$ UNIT.** | **$ TOTAL** |
| 1 | **TAPETE ISOLANTE DE BORRACHA** -Classe 2 - 10 a 20Kv (10 000 a 20 000Volts) -Dimensões de 1,00mt x 1,00mt | UNID | 14 |  | R$ 0,00 |
| 2 | **LUVA ISOLANTE DE BORRACHA** -Luva alta tensão Classe 2 – 20Kv | UNID | 1 |  | R$ 0,00 |
| 3 | **VARA DE MANOBRAS SECCIONÁVEL** -Vara de manobra -2 elementos seccionáveis  -VRM 30 | UNID | 2 |  | R$ 0,00 |
| 4 | **BASTÃO SALVA VIDAS** -Bastão de salvamento e resgate para áreas energizadas | UNID | 4 |  | R$ 0,00 |
| 5 | **VESTIMENTA ELETRICISTA CLASSE 4** -Macacão eletricista risco 4 -Capuz balaclava com viseira risco 4 | UNID | 2 |  | R$ 0,00 |
| 6 | **CAPACETE** -Capacete de aba frontal com jugular e catraca -Cor branco | UNID | 4 |  | R$ 0,00 |
| 7 | **CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO** -Conjunto de aterramento temporário média tensão -Primário, com vareta, garra linha viva | UNID | 4 |  | R$ 0,00 |
| 8 | **KIT DE BLOQUEIO TEMPORÁRIO** -Kit bloqueio com garra -Cadeado -Dispositivo para disjuntor e etiqueta, Padrão NR 10 | UNID | 4 |  | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | | | |  | **R$ 0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **LOTE 2** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **$ UNIT.** | **$ TOTAL** |
| 1 | **TELAS DE PROTEÇÃO** -Em polietileno, Malha 14; -Medindo 1,50m de altura, em fio de 35; -Nas cores branca e laranja; -Para mosquiteiro. | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 2 | **ÓCULOS DE PROTEÇÃO** -Destinado para serviços gerais; -Óculos de sobrepor para utilizar sobre óculos de grau; -Composto de armação, haste e lente em peça única; -Haste tipo espátula; -Confeccionadas do mesmo material da armação; -Fixadas através de pinos plásticos; -As- lentes deverão ser em policarbonato;  -Resistente a impactos de partículas volantes;  -Os óculos deverão proporcionar visão panorâmica e sist.de ventilação; Com lente na cor incolor; -Embalado individualmente em saco plástico; -Com garantia total de no mínimo 1 ano; -Suas condições deverão atender a norma ansi.z.87.1 e Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. | UNID | 20 |  | R$ 0,00 |
| 3 | **CAPACETE DE SEGURANÇA - acoplado Protetor Auditivo e Tela 8" - CPT 168**  Capacete Segurança acoplado Protetor Auditivo e Tela 8" - CPT 168  Capacete acoplado: - Protetor auditivo; - Protetor facial;  Capacete de segurança, injetado em polietileno, com uma nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios. Possui suspensão plástica fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira e coroas injetadas em plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira.  Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha meia haste, atenuação de 16 dB para uso com capacetes de segurança. Constituído de dois abafadores em forma de concha e adaptador para capacetes de segurança. O Protetor auditivo possui espuma externa para maior conforto e ajuste as orelhas do usuário. Este protetor circum-auricular deve ser utilizado em capacetes de segurança que possuam slots/fendas laterais para encaixe.  Protetor Facial em Tela oferece ao usuário proteção da face contra partículas volantes, devendo o usuário analisar o risco e avaliar o tamanho da tela ideal para sua atividade. Composto de tela de nylon na cor preta, no tamanho de 8", com laterais em polipropileno com orifícios nas extremidades para acoplar o Slot   Suporte Para Protetor Auricular e Facial, acompanha um jogo de parafusos para acoplagem do protetor facial ao Slot. O Slot - Suporte para Protetor Auricular e Facial é utilizado para acoplar ao capacete o Protetor Facial em Tela e o Protetor Auditivo Tipo Concha. Composto por: - caixa / régua / parafuso / porca de metal / suporte plástico para porca de metal  Produzido em nylon na cor preta. Possui régua regulável para o ajuste da posição do Protetor Facial em Tela. Os protetores faciais e auditivos tipo concha são fixados ao Slot através de parafusos. | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 4 | **PROTETOR AUDITIVO** -Protetor auditivo; -Tipo concha formato oval (circum-auricular) dobrável; -Tipo protetor auricular ativo; -Composto de plástico rígido; -Com nível de proteção de no mínimo 22 db; -Com borda de proteção em almofadas impermeáveis; -Almofada preenchida com espuma revestida de material especial; -Interligados através de arco que serve p/ manter as conchas firmemente seladas c/ ajustes deslizantes; -Suas condições deverão atender o Certificado de Aprovação válido do Ministério do Trabalho. | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 5 | **AVENTAL DESCARTAVEL** -Avental de proteção em raspa de couro de primeira qualidade curtida ao cromo; -Medindo aproximadamente 1,20m de comprimento x 0.60m de largura; -Proteção do usuário contra agentes abrasivos, soldagens e similares; -Sem manga; Sem gola; -Fechamento através de tiras em raspa, no pescoço e na cintura c/fivela de trava automática em latão niquelado; -Presas por meio de arrebites e costuras com linha de algodão nº 40/3; -Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 6 | **MANGOTE DE PROTECAO** -Em raspa couro bovino primeira qualidade curtido cromo; -Costura linha de algodão nº40 (mínimo 3 costuras); -Tamanho padrão c/ comprimento de 70cm e espessura entre 1,1mm a 1,5mm; -Destinado a proteção de Usuário de solda elétrica e esmeril; -Com tira de fixação em raspa de couro fivela cromada costuradas e rebite metálico; | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 7 | **PERNEIRA DE PROTECAO – raspa de couro** -Confeccionada em raspa de couro, curtida ao cromo; -Isento de defeitos ou fibras soltas; -Largura 500,0mm (aberta), altura 400,0mm (c/ variação de +/ - 10mm, espessura 1,5 a 2 mm; -Perneira com protetor de Metatarso (pala protetora dos pés com cinta de ajuste e fivela metálica); -Fechamento por meio de velcro, com 3 pontos de fixação; -Costura com linha 100% de algodão nº40/3 sem falha ou sinal de solturas com rebites metálicos; -Para proteção dos membros inferiores contra agentes abrasivos e escoriantes e para uso em soldagem; -Reforço interno polietileno, cantos arredondados/chanfrados, velcro e rebites na extremidade; -Embalado em saco plástico ou outro material que garanta a integridade do produto; -Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho Gravado de Forma Indelével No Material. | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 8 | **PERNEIRA DE PROTECAO – couro sintético** -Confeccionada em couro sintético dupla camada c/ espessura mínima de 1,8mm em cada camada e proteção de metatarso;  -42cm altura x 52cm panturrilha x 43cm tornozelo, com variação aceita de até 5% nas Medidas; -Corte superior em diagonal, comprimento frontal superior ao traseiro, p/ permitir dobra do joelho; -Fechamento geral em velcro, com 3 tiras adicionais ajustáveis através de velcro ou fivelas plásticas; -Costuras duplas reforçadas em linha nylon 3 cabos, sem componentes metálicos;  -Proteção contra objetos cortantes, partículas volantes e picadas de animais peçonhentos; deverá apresentar 3 talas de proteção em polipropileno; -Metatarso Confeccionado no mesmo material da perneira a qual não deverá ter componentes metálicos; -Garantia de 12 Meses;  -Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e do Emprego; | UNID | 5 |  | R$ 0,00 |
| 9 | **LUVA DE SEGURANÇA – vaqueta** -Em vaqueta curtida ao cromo (tipo petroleiro);  -10 (dez) no tamanho \"m\", e 20 (vinte) no tamanho \"g\" (com cinco dedos);  -Na cor natural; -Para proteção de usuário de serviços no campo; -Cano curto (com comprimento de 24cm até 26cm);  -Com punho do mesmo material da luva -Com elástico embutido;  -Dorso normal;  -Palma lisa, com reforço de costura nos dedos médio, anelar e polegar; -Sem forro; -Fechada através de elástico no punho;  -Costurada com linha nylon nr 40 ou nr 30; -Acabamento em vies; -Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; -Garantia Mínima de 12 Meses; | UNID | 30 |  | R$ 0,00 |
| 10 | **LUVA DE SEGURANÇA – raspa de couro** -Em raspa de couro;  -No tamanho grande;  -Na cor cinza; -Para proteção de usuário de solda; -Cano longo 20 cm;  -Com punho do mesmo material da luva;  -Dorso normal; -Palma lisa;  -Sem forro;  -E suas condições deverão atender a norma nbr 13712/1996  -Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego; | UNID | 10 |  | R$ 0,00 |
| 11 | **LUVA DE SEGURANÇA – couro (raspa)** -Em couro (raspa); -No tamanho grande;  -Na cor cinza; para proteção de usuário de solda; -Cano curto; -Com punho mesmo material -Da luva; Dorso normal;  -Palma e dedos com reforço interno;  -Sem forro;  -Devera resistir a agentes abrasivos, escoriantes. | UNID | 20 |  | R$ 0,00 |
| 12 | **LUVA DE SEGURANÇA – borracha nitrílica** -Em borracha nitrílica; -10 no tamanho médio, e 20 no tamanho grande; -Na cor verde;  -Para proteção de usuário de agentes mecânicos e químicos; -Cano curto 33cm;  -Com punho do mesmo material da luva; -Dorso normal; -Palma antiderrapante, sem forro;  -E suas condições deverão atender a norma EN 388/2017, NBR ISO 374-1/2018; -Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (válido); | UNID | 30 |  | R$ 0,00 |
| 13 | **LUVA DE SEGURANÇA – látex** -Em látex natural; -35 no tamanho grande e 15 no tamanho médio; -Comprimento de 30 cm; -Espessura mínima de 0,45mm; -Na cor amarela; -Para proteção de usuário de agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos; -Cano 30 cm (comprimento) do mesmo material (látex); -Com punho com virola; -Dorso do mesmo material (látex); -Palma antiderrapante; -Com forro de algodão (flocada); -Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. | UNID | 50 |  | R$ 0,00 |
| 14 | **TALABARTE Y** -Talabarte de segurança; -Confeccionado em fita de poliéster primaria de 45mm; -Tipo duplo em y contra quedas; -Medindo comprimento máximo 0,90 m; -Com 2 conectores dupla trava confeccionados em aço, abertura de 55+-3mm Classe A; -E 1 conector dupla trava; -Confeccionado em aço com abertura de 16 + - 3mm, classe T; Sem abs. | UNID | 3 |  | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | | | |  | **R$ 0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **LOTE 3** | | | | | |
| **ITEM** | **DECRIÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **$ UNIT.** | **$ TOTAL** |
| 1 | **TÊNIS DE SEGURANÇA** -CA 35465 (modelo sugerido ou superior) -Modelo estilo bota esportivo com fechamento em amarrar -100% têxtil -Calçado com conforto e segurança,  -De uso em diversos ambientes de trabalho conforme as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. -Palmilha em E.V.A costurada pelo sistema Strobel. -Sobre palmilha em E.V.A Soft em cacharel na cor cinza -Com espessura de 4 mm trazendo maior conforto aos pés -Com solado bidensidade -Constituído de duas camadas de poliuretano (Pu) expandido bidensidade -Injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. -Solado com design moderno estilo tênis, mais Slim,  -Com propriedades antiderrapantes, resistente a óleo combustível -Calçado que proporciona conforto, leveza, resistência à abrasão, com estabilidade e mobilidade ao caminhar; Sendo os números-qtds: Nº 34 – 01 / Nº 38 – 01 / Nº 40 – 04 / Nº 41 – 03 / Nº 42 – 03 / Nº 45 – 01 | PAR | 13 |  | R$ 0,00 |
| 2 | **BOTINA MASCULINA DE AMARRAR COM BICO PVC** -Botina cano alto para uso profissional,  -Fechamento em cadarço -Confeccionado em couro curtido,  -Palmilha de montagem em material sintético,  -Biqueira de PVC, Solado de poliuretano bidensidade -Com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal -Sistema de absorção de energia na região do salto -Resistente ao óleo combustível Sendo os números-qtds: Nº 37 - 02 / Nº 39 – 14 / Nº 40 – 06 / Nº 41 – 08 / Nº 42 – 10 / Nº 43 - 02 | PAR | 42 |  | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | | | |  | **R$ 0,00** |

Valor Total da Proposta: **R$ \_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (valor por extenso)**

Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Declara, outrossim, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que, nenhuma outra remuneração será devida qualquer hipótese deresponsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

**Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no Edital.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Garantia:** Garantia conforme edital.

**Entrega:** O objeto desta licitação deverá ser entregue em parcela única e no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Compra/Serviço ou Assinatura do Contrato, quando couber.

**Obs. Previsões de sansões em caso de atraso na entrega**.

**Local:** O objeto desta licitação **deverá ser** entregue, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia Imigrantes, Km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 09h00 às 17h00.

Local, e data.

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Representante Legal: |  |
| Assinatura: |  |

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE**

**À FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0206/2020**  **OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00041**  **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/CPB/2020**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I** |

**AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão em referência realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, declaro sob as penas da lei, que a empresa **NÃO** écadastrada como contribuinte no Município de São Paulo e nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, aos tributos relacionados com a prestação licitada. Estou ciente de que, se for o caso, o ISS incidente sobre a operação deverá ser retida.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;**

**DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ART 7º - CF E CONDIÇÃO ME/EPP**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0206/2020**  **OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00041**  **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/CPB/2020**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I** |

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... **DECLARA**, sob as penas da Lei:

1. Para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, assim como que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Enquadramento da licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE**

**PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

|  |
| --- |
| **PROCESSO Nº 0206/2020**  **OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00041**  **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/CPB/2020**. |

|  |
| --- |
| **DENOMINAÇÃO DO OBJETO** |
| **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I** |

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** e do CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, representante legal do licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nome empresarial*), CNPJ nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
2. o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
3. o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;
4. o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
2. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
3. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
4. no tocante a licitações e contratos:
5. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;
6. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;
7. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
8. fraudar licitação ou contrato dela decorrente;
9. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;
10. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou;
11. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;
12. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

(nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

(Nº do CNPJ da Empresa)

Tel/Fax para contato

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO VI**

**CADASTRO DE FORNECEDOR**

**DADOS DO FORNECEDOR**  
Razão social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Inscrição: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Ramo de atividade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Bairro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
UF: \_\_\_\_   CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
  
Contato Gestor Operacional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contato Gestor Administrativo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Dados Bancários para depósito:

Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Agência: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Processo n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Pregão Eletrônico n°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Observações:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DADOS DO RESPONSÁVEL PARA NEGOCIAÇÃO DA ENTREGA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_