**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA**

**PROCESSO Nº 1199/2023**

**OFERTA DE COMPRA Nº** 892000801002023OC000106

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/CPB/2023**

|  |
| --- |
| **OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMPLIFICADO** |

**AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**

A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 0XX/CPB/2023 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

**LOTE ÚNICO:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SISTEMA DE SOM PARA O ATLETISMO** | | | | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **ITEM** | **MATERIAL** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 01 | **CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA**  **Especificações Técnicas mínimas:**  1 Amplificador Analógico  250 Watts 4 Ohms  180 Watts 8 Ohms  Resposta de Frequência: 55Hz-20KHz  2 Vias  Equalizador gráfico de 5 bandas  1 Alto Falante de 15"  1 Driver Titânio  Aplicação P.A. e Monitor  Visor Digital, Controle Remoto  FM, USB, SD Card, Bluetooth e Troca de Pasta  Entrada para microfone XLR / P10  Entrada de linha RCA  Saída de linha RCA  Saída para caixa passiva Speakon  Chave seletora 110v / 220v  Dimensões: A 685 x L 425 x P 340 mm  Peso: 14,645 Kg  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – ATLETISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 02 | **PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Tripé em Aço  Altura máxima: 180cm  Observação: o pedestal deverá ser compatível com a caixa de som ofertada no item 1.  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – ATLETISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 03 | **MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO UHF**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Microfone Sem Fio Duplo Mão  Receptor 1200­UHF  Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz  Oscilador controlado a cristal  Estabilidade: = ±10 PPM  Sensibilidade: =5dBuV (S/N=20dB)  Max. desvio de frequência: 50Hz  Relação sinal/ruido:>98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz  Rejeição de imagem: 80dB típico  Rejeição de espúrios: 80dB típico  Resposta de frequência : 40Hz a 18kHz  Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC N  Transmissor) Microfone X1­UHF  Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz  Estabilidade de frequência: 0,0005%  Potência de saída máxima: 15mW  Emissão de espúrios: 40dB  Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)  Padrão polar: Super cardióide  Cápsula: Dinâmica  Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1200­UHF  1 Receptor (1200­UHF)  2 Microfones de mão (X1­UHF)  2 Antenas  1 Cabo P­10  1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt  4 Pilhas para teste  1 Manual  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – ATLETISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 04 | **MICROFONE COM FIO DINÂMICO**  **Especificações Técnicas mínimas:**  - Modelo: PGA58-XLR;  - Tipo de Microfone: Dinâmico "bobina móvel";  - Resposta de Freqüência: 60 Hz a 15 kHz;  - Padrão Polar: Cardióide;  - Impedância de Saída: EIA @ 150 Ohms "300 Ohms real";  - Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: 2.2mV;  - 1 Pascal = 94dB SPL;  - Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;  - Peso: 321 gramas;  - Conector: XLR macho profissional de 3 pinos;  - Cabo de 4.5m  - Temperatura de Operação: -29ºC a 57ºC;  - Umidade Relativa: 0 a 95%.  Conteúdo da Embalagem:  - 01 Microfone;  - 01 Bag;  - Cabo XLR-XLR de 4.5m  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – ATLETISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| **SISTEMA DE SOM PARA O HALTEROFILISMO** | | | | | |
| **ITEM** | **MATERIAL** | **UNID.** | **QUANT.** |  |  |
| 05 | **CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA**  **Especificações Técnicas mínimas:**  1 Amplificador Analógico  250 Watts 4 Ohms  180 Watts 8 Ohms  Resposta de Frequência: 55Hz-20KHz  2 Vias  Equalizador gráfico de 5 bandas  1 Alto Falante de 15"  1 Driver Titânio  Aplicação P.A. e Monitor  Visor Digital, Controle Remoto  FM, USB, SD Card, Bluetooth e Troca de Pasta  Entrada para microfone XLR / P10  Entrada de linha RCA  Saída de linha RCA  Saída para caixa passiva Speakon  Chave seletora 110v / 220v  Dimensões: A 685 x L 425 x P 340 mm  Peso: 14,645 Kg  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – HALTEROFILISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 06 | **PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Tripé em Aço  Altura máxima: 180cm  Observação: o pedestal deverá ser compatível com a caixa de som ofertada no item 1.  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – HALTEROFILISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 07 | **MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO UHF**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Microfone Sem Fio Duplo Mão  Receptor 1200­UHF  Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz  Oscilador controlado a cristal  Estabilidade: = ±10 PPM  Sensibilidade: =5dBuV (S/N=20dB)  Max. desvio de frequência: 50Hz  Relação sinal/ruido:>98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz  Rejeição de imagem: 80dB típico  Rejeição de espúrios: 80dB típico  Resposta de frequência : 40Hz a 18kHz  Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC N  Transmissor) Microfone X1­UHF  Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz  Estabilidade de frequência: 0,0005%  Potência de saída máxima: 15mW  Emissão de espúrios: 40dB  Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)  Padrão polar: Super cardióide  Cápsula: Dinâmica  Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1200­UHF  1 Receptor (1200­UHF)  2 Microfones de mão (X1­UHF)  2 Antenas  1 Cabo P­10  1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt  4 Pilhas para teste  1 Manual  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – HALTEROFILISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 08 | **MICROFONE COM FIO DINÂMICO**  **Especificações Técnicas mínimas:**  - Modelo: PGA58-XLR;  - Tipo de Microfone: Dinâmico "bobina móvel";  - Resposta de Freqüência: 60 Hz a 15 kHz;  - Padrão Polar: Cardióide;  - Impedância de Saída: EIA @ 150 Ohms "300 Ohms real";  - Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: 2.2mV;  - 1 Pascal = 94dB SPL;  - Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;  - Peso: 321 gramas;  - Conector: XLR macho profissional de 3 pinos;  - Cabo de 4.5m  - Temperatura de Operação: -29ºC a 57ºC;  - Umidade Relativa: 0 a 95%.  Conteúdo da Embalagem:  - 01 Microfone;  - 01 Bag;  - Cabo XLR-XLR de 4.5m  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – HALTEROFILISMO\*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| **SISTEMA DE SOM PARA O TIRO ESPORTIVO** | | | | | |
| **ITEM** | **MATERIAL** | **UNID.** | **QUANT.** |  |  |
| 09 | **CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA**  **Especificações Técnicas mínimas:**  1 Amplificador Analógico  250 Watts 4 Ohms  180 Watts 8 Ohms  Resposta de Frequência: 55Hz-20KHz  2 Vias  Equalizador gráfico de 5 bandas  1 Alto Falante de 15"  1 Driver Titânio  Aplicação P.A. e Monitor  Visor Digital, Controle Remoto  FM, USB, SD Card, Bluetooth e Troca de Pasta  Entrada para microfone XLR / P10  Entrada de linha RCA  Saída de linha RCA  Saída para caixa passiva Speakon  Chave seletora 110v / 220v  Dimensões: A 685 x L 425 x P 340 mm  Peso: 14,645 Kg  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – TIRO ESPORTIVO \*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 10 | **PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Tripé em Aço  Altura máxima: 180cm  Observação: o pedestal deverá ser compatível com a caixa de som ofertada no item 1.  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – TIRO ESPORTIVO \*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 11 | **MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO UHF**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Microfone Sem Fio Duplo Mão  Receptor 1200­UHF  Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz  Oscilador controlado a cristal  Estabilidade: = ±10 PPM  Sensibilidade: =5dBuV (S/N=20dB)  Max. desvio de frequência: 50Hz  Relação sinal/ruido:>98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz  Rejeição de imagem: 80dB típico  Rejeição de espúrios: 80dB típico  Resposta de frequência : 40Hz a 18kHz  Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC N  Transmissor) Microfone X1­UHF  Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz  Estabilidade de frequência: 0,0005%  Potência de saída máxima: 15mW  Emissão de espúrios: 40dB  Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)  Padrão polar: Super cardióide  Cápsula: Dinâmica  Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1200­UHF  1 Receptor (1200­UHF)  2 Microfones de mão (X1­UHF)  2 Antenas  1 Cabo P­10  1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt  4 Pilhas para teste  1 Manual  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – TIRO ESPORTIVO \*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| 12 | **MICROFONE COM FIO DINÂMICO**  **Especificações Técnicas mínimas:**  - Modelo: PGA58-XLR;  - Tipo de Microfone: Dinâmico "bobina móvel";  - Resposta de Freqüência: 60 Hz a 15 kHz;  - Padrão Polar: Cardióide;  - Impedância de Saída: EIA @ 150 Ohms "300 Ohms real";  - Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: 2.2mV;  - 1 Pascal = 94dB SPL;  - Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;  - Peso: 321 gramas;  - Conector: XLR macho profissional de 3 pinos;  - Cabo de 4.5m  - Temperatura de Operação: -29ºC a 57ºC;  - Umidade Relativa: 0 a 95%.  Conteúdo da Embalagem:  - 01 Microfone;  - 01 Bag;  - Cabo XLR-XLR de 4.5m  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – TIRO ESPORTIVO \*\*\*** | UN | 04 | R$ | R$ |
| **SISTEMA DE SOM PARA A NATAÇÃO** | | | | | |
| **MATERIAL** | | | |  |  |
| 13 | **PLUG ADAPTADOR P2 X P10 ESTEREO NIQUELADO VERMELHO**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Entrada: P2 Fêmea Saída: P10 Macho  Uso: Audio  Material: Latão  Revestimento externo: Ouro 18k / Alumínio  Ângulo: 180  Função: Adaptador  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 15 | R$ | R$ |
| 14 | **PLUG ADAPTADOR P10 X P2 ESTÉREO VERMELHO**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Entrada: P10 Fêmea Saída: P2 Macho  Uso: Áudio/Mesa de Som  Revestimento externo: Ouro 18k / Alumínio  Ângulo: 180°  Dimensões (AxLxP) Altura: 1 cm Largura: 1 cm Comprimento: 4,5 cm  Peso: 0,015kg  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 15 | R$ | R$ |
| 15 | **PLUG P2 ESTÉREO RMJ3P**  **Especificações Técnicas mínimas:**  - Plug P2 stereo,  - Concha niquelada,  - Contatos niquelados  - Corpo: Liga de zinco fundido;  - Isolamento: PA66 30% GR;  - Contato: Latão;  - Chapeamento de contatos: Níquel.  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 10 | R$ | R$ |
| 16 | **CONECTOR P10 MONO MOD P10 NINJA JATEADO C/ MOLA**  **Especificações Técnicas mínimas:**  - Plug P10 Ninja mono em latão niquelado e jateado com mola;  - Cor: Jateado com mola;  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 10 | R$ | R$ |
| 17 | **PLUG SPEAKON 4 VIAS MACHO COM TRAVA**  **Especificações Técnicas mínimas:**  Tipo: Speakon  Contatos: 4 pólos  Material: Plástico resistente  Cor: Preto e Azul  - Trava no conector  - Conector com parafusos, não precisa de solda  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 20 | R$ | R$ |
| 18 | **CABO PARA MICROFONE XLR(FÊMEA) X P10, PRETO, 5M**  **Tipo de conector:**P10 Macho, XLR  **Cor:**Preto  **Gênero de conector:**Fêmea-macho  **Peso do produto:**350 Gramas  **Tipo:** cabo para microfone player xlr(f) x p10 5m  **Tamanho:** 5 metros  **Fio de cobre por condutor:** 28x0. 10mm  **Blindagem:** cobre estanhado em espiral com 128x0. 10mm  **Bitola:** 24 awg  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 12 | R$ | R$ |
| 19 | **CABO DE MICROFONE COM PLUGS P10 PARA P2, 5M**  Cabo de Microfone com Plugs P2 e P10 M,0acho Stereo com 5 Metros de comprimento e Conectores Metálicos. Cabo feito com conectores de alta qualidade  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 12 | R$ | R$ |
| 20 | **CABO SPEAKER 2X2,50, 50 METROS**  Cabo speaker 2x2,50, 50 metros para caixa de som com speakon  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 06 | R$ | R$ |
| 21 | **CABO SPEAKER 2X2,50, 20 METROS**  Cabo speaker 2x2,50, 50 metros para caixa de som com speakon  **\*\*\*ORIGEM DO RECURSO – NATAÇÃO \*\*\*** | UN | 06 | R$ | R$ |
| **VALOR TOTAL DO LOTE:** | | | | **R$** | |

**Entrega:** Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, situado na Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.

Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

**Forma de execução do fornecimento:** conforme edital.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Condições de Pagamento**: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital.

**Condições de entrega:** Conforme previsão do cronograma estabelecidos no edital.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ART 7º - CF; CONDIÇÃO ME/EPP** **E DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

**PROCESSO Nº 1199/2023**

**OFERTA DE COMPRA Nº** 892000801002023OC000106

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/CPB/2023**

|  |
| --- |
| **OBJETO:** **AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMPLIFICADO** |

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... **DECLARA**, sob as penas da Lei:

1. Para fins do disposto no inciso VI, do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, assim como que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Enquadramento da licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. **(excluir caso não se aplique)**
4. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

**PROCESSO Nº 1199/2023**

**OFERTA DE COMPRA Nº** 892000801002023OC000106

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/CPB/2023**

|  |
| --- |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMPLIFICADO |

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** e do CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, representante legal do licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nome empresarial*), CNPJ nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
2. o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
3. o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;
4. o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

1. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;
2. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;
3. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
4. fraudar licitação ou contrato dela decorrente;
5. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;
6. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
7. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

**ANEXO V**

**CADASTRO DE FORNECEDOR**

**PROCESSO Nº 1199/2023**

**OFERTA DE COMPRA Nº** 892000801002023OC000106

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/CPB/2023**

|  |
| --- |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMPLIFICADO |

|  |  |
| --- | --- |
| **DADOS DO FORNECEDOR** | |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Bairro: |  |
| Cidade: |  |
| UF: |  |
| CEP: |  |
| **CONTATOS** | |
| Resp. Ass. Contrato: |  |
| CPF: |  |
| RG: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
|  |  |
| Operacional: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
|  |  |
| Administrativo: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | |
| Dados Bancários para Depósito | |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta Corrente: |  |